Information

(UART)

Quel type d’ordre est-ce ?

Reconnaissance du cas :

- Start

- Stop

- VtsM

- 100 / 200 / …..

- ……..

Transmission de l’information charactère par charactère

Mode

Vitesse/

Position

Regroupement par chaine de charactère

Conversion de la commande en PWM

**Code Contrôle Moteur**

Asservissement des moteurs

Mise en place du mode associé