Information

(UART)

L’ordre est-il une donnée ?

Reconnaissance du cas :

- Start

- Stop

- VtsM

- 100

- ……..

Transmission de l’information charactère par charactère

Non

Oui

Regroupement par chaine de charactère

Conversion de la commande en PWM

**Code Contrôle Moteur**

Asservissement des moteurs

Asservissement des moteurs