Acquisition du flux vidéo

Objet devant entrainer une réaction détecté ?

Phase d’alignement

Distance correcte ?

Traitement d’image (Tensorflow)

Orientation correcte ?

Non

Correction de l’orientation du robot

Phase de positionnement

Correction de l’éloignement du robot

Oui

Oui

Oui

Non

Non